Prostorové nároky člověka stanovoval mezi jinými i Le Corbusier postavou:

 :r1 Modulor

 :r2 Renesanční člověk

 :r3 Vitruviuv člověk

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Do společenské zóny bytu patří: ​

 :r1 vnitřní chodba, ložnice, dětský pokoj

 :r2 jídelna, vnitřní chodba, dětský pokoj

 :r3 jídelna, kuchyně, hala

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Do provozu hostů se v ubytovacích zařízeních řadí:

 :r1 restaurační část

 :r2 kancelář recepční

 :r3 parkoviště

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Dělení školských zařízení dle pohybu v objektu je na:

 :r1 dynamický systém, statistický systém, semistatistický systém

 :r2 dynamický systém, statický systém, semidynamický systém

 :r3 dynamický systém, statický systém, semistatický systém

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Mešita je:

 :r1 budhistická duchovní stavba, která se obchází

 :r2 muslimská duchovní a vzdělávací stavba

 :r3 hinduistická vzdělávací stavba

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Bazilika byla v antickém Řecku:

 :r1 sídelní kostel

 :r2 tržnice či soudní síň

 :r3 prostor, kde úřadovali archonti

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Mezi provozní části objektů lázeňských léčeben nepatří:

 :r1 pokoje pro klienty

 :r2 prostor pro upomínkové předměty

 :r3 společenský sál

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Velkoprostorová kancelář obsahuje:

 :r1 5 – 50 pracovišť

 :r2 11 a více pracovišť

 :r3 1 – 10 pracovišť

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Areál velkochovu ovcí musí obsahovat:

 :r1 koupaliště

 :r2 dezinfekční průjezd

 :r3 postrojovnu

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Volná výrobní aparatura je charakteristická:

 :r1 odkrytým technologickým zařízením

 :r2 nízkou výškou objektu

 :r3 velkou zastavěnou plochou

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

Požadavky na stavby jsou:

 :r1 zdravotní, psychické, bezpečnostní, konstrukční, ekologické, etické

 :r2 zdravotní, psychologické, bezpečnostní, konstrukční, ekonomické, estetické

 :r3 zdravotní, psychické, bezpečnostní, konstrukční, ekologické, estetické

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

Mezi kompoziční prvky se neřadí:

 :r1 asymetrie

 :r2 tektonika

 :r3 typizace

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Prostorové nároky člověka stanovoval mezi jinými i Leonardo da Vinci postavou:

 :r1 Modulor

 :r2 Modulár

 :r3 Vitruviuv člověk

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

Do klidové zóny bytu patří:

 :r1 vnitřní chodba, ložnice, dětský pokoj

 :r2 jídelna, vnitřní chodba, dětský pokoj

 :r3 jídelna, kuchyně, ložnice

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Rozdíl mezi rodinným domem a bytovým domem je dle definice v legislativě:

 :r1 počtu bytových jednotek

 :r2 ve velikosti zastavěné plochy

 :r3 v estetickém ztvárnění

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Hlavním prostorem v bytovém domě je/jsou

 :r1 schodiště

 :r2 technické vybavení

 :r3 byty

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Podkroví je:

 :r1 přístupný vnitřní prostor vymezený konstrukcí krovu, podlahovou konstrukcí a ev. stěnami, který je určený k účelovému využití

 :r2 přístupný vnitřní prostor vymezený konstrukcí krovu, stropní konstrukcí a vnitřními nosnými stěnami, který je jez účelového využití

 :r3 nepřístupný vnitřní prostor vymezený konstrukcí krovu, stropní konstrukcí a vnitřními nosnými stěnami, který je jez účelového využití

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Orientace prostor určených pro hosty v ubytovacím zařízení má být převážně na:

 :r1 J, eventuálně na V, Z

 :r2 V, eventuálně JV, SV

 :r3 S, eventuálně SV, SZ

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Do provozu personálu se v ubytovacích zařízeních řadí

 :r1 služby pro hosty

 :r2 kancelář recepční

 :r3 parkoviště pro zaměstnance

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Stravovací zařízení dělíme na:

 :r1 otevřená a účelová

 :r2 otevřená a uzavřená

 :r3 veřejná a uzavřená

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Prostory tělovýchovných zařízení dělíme na:

 :r1 prostory pro sportovce, prostory pro personál, prostory pro diváky

 :r2 prostory pro sportovce, prostory pro diváky, doplňující prostory

 :r3 sportovní plochy, prostory pro personál, technické zázemí

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Základní školy se v České republice v území umisťují tak, aby:

 :r1 bylo možné děti do školy týdně dovážet

 :r2 byla škola v docházkové vzdálenosti

 :r3 byla škola dostupná z místa zaměstnání rodičů

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Dělení školských zařízení dle pohybu v objektu je na:

 :r1 dynamický systém, statistický systém, semistatistický systém

 :r2 dynamický systém, statický systém, semistatický systém

 :r3 dynamický systém, statický systém, semidynamický systém

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Portál je ve stavbách pro kulturu:

 :r1 pevná konstrukce, která odděluje diváka od podružných prostor

 :r2 pohyblivá konstrukce, která nese osvětlovací techniku pro jeviště

 :r3 pevná či pohyblivá konstrukce, která rámuje divákovo optické vnímání jeviště

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Stúpa je:

 :r1 budhistická duchovní stavba, která se obchází

 :r2 židovská duchovní stavba

 :r3 hinduistická duchovní stavba věžového charakteru

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Bazilika byla v antickém Římě:

 :r1 sídelní kostel

 :r2 prostor, kde úřadovali archonti

 :r3 tržnice či soudní síň

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 V alžbětinském divadle je jeviště v kontaktu s hledištěm:

 :r1 z jedné strany

 :r2 ze dvou stran

 :r3 ze třech stran

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Mezi základní provozní prostory zařízení pro ambulantní péči nepatří:

 :r1 sanitární zařízení pro zaměstnance

 :r2 WC pro pacienty

 :r3 čekárna

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Mezi provozní části objektů lázeňských léčeben patří:

 :r1 prostor pro upomínkové předměty

 :r2 restaurace

 :r3 parky a zahrady

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Poliklinika v areálu nemocnice slouží k: ​

 :r1 ambulantnímu ošetření pacientů

 :r2 dlouhodobé léčbě ležících pacientů

 :r3 složitým operacím pacientů

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Kritériem pro dělení staveb pro obchod dle velikosti je:

 :r1 2000 m2

 :r2 2200 m2

 :r3 2500 m2

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Mezi požadavky na umístění objektů pro obchod a služby nepatří:

 :r1 estetická harmonizace objektu s okolím

 :r2 technické a hygienické požadavky (osvětlení, tepelná a akustická pohoda, …)

 :r3 dopravní dostupnost lokality

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Mezi primární část provozních celků staveb pro obchod patří:

 :r1 vstupní část

 :r2 administrativní část

 :r3 skladovací část

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Dělení administrativních budov z hlediska přístupnosti je na:

 :r1 s volným přístupem osob a s recepcí

 :r2 s volným přístupem osob a se zakázaným přístupem

 :r3 s omezeným přístupem osob a neomezeným přístupem osob

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Buňková kancelář obsahuje:

 :r1 2 – 15 pracovišť

 :r2 15 a více pracovišť

 :r3 1 – 10 pracovišť

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Mezi zahradnické stavby nepatří:

 :r1 sušky ovoce

 :r2 fóliovníky

 :r3 skleníky

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Skladování obilí může být řešeno:

 :r1 v kupkách na venkovní zpevněné ploše

 :r2 v kupách na zpevněné ploše kryté přístřeškem

 :r3 v haldách na podlahách

:r1 -1

:r2 -1

:r3 ok 2

--

 Areál velkochovu prasat potřebuje na rozdíl od areálu pro velkochov dojnic:

 :r1 zázemí veterináře

 :r2 dezinfekční průjezd

 :r3 mléčnici

:r1 -1

:r2 ok 2

:r3 -1

--

 Hlavní faktory pro situování průmyslových areálů jsou:

 :r1 dostupnost surovin a pracovní síly, blízkost odbytiště

 :r2 dostatečný prostor a dostupnost pracovní síly

 :r3 dostatečný prostor, možnosti územního plánu a blízkost obytné zóny

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1

--

 Dělení průmyslové výroby v České republice je na:

 :r1 lehký, středně těžký, těžký a speciální

 :r2 lehký, středně lehký a těžký

 :r3 lehký, střední, těžký a zvláštní

:r1 ok 2

:r2 -1

:r3 -1